Características Técnicas

|  |
| --- |
| Lados, fondos y trasera de construcción |
| **Grosor de material** | 16 mm, trasera gris 6 mm, trasera blanca 6 mm |
| **Material base** | Tablero aglomerado |
| **Material de superficie** | Tablero revestido con resinas de melanina |
| **Color de la superficie** | Gris o blanco |
| **Ensamblaje** | Por medio de espigas de haya y adhesivo especial |
| **Recubrimiento de cantos** | Abs, frontal blanco o gris de 0,8 mm, parte a la vista superior, inferior y trasera en 0,8 mm.Todos los cantos están fijados con adhesivos especiales de termofusión |

|  |
| --- |
| Estantes |
| **Grosor de material** | 16 mm |
| **Material base** | Tablero aglomerado |
| **Material de superficie** | Tablero revestido con resinas de melanina |
| **Color de la superficie** | Gris o blanco |
| **Recubrimiento de cantos** | Abs de 0,8 mm, frontal gris, blanco parte trasera, y laterales en 0,8 mm.Todos los cantos están fijados con adhesivos especiales de termofusión |
| **Recubrimiento de cantos** | Soporte para estantes Metálico Cromo |

|  |
| --- |
| Colgador mueble alto |
| **Tipo** | Con taco a presión y tapa embellecedora metálica ínox, instalado en el interior |
| **Resistencia** | 50 kg. por unidad |
| **Regulable** | En altura 28 mm, lateral 25 mm, por medio de tornillo métrico |

|  |
| --- |
| Pata mueble bajo |
| **Tipo** | Abs con taco a presión oculto, regulable adaptada a zócalo |

|  |
| --- |
| Bisagras |
| **Tipo** | Metálica de clip, base cruz y regulable en altura, lateral y profundidad por excéntrica.Intermat Firma HETTICH |
| **Resistencia** | Testada en 200.000 ciclos de apertura |
| **Opción Freno** | Sensys con amortiguación integrada Silent System |

|  |
| --- |
| Elevables en puertas |
| **Tipo** | Mecánicos y gas posicionales |

|  |
| --- |
| Cajones y gavetas Firma HETTICH |
| **Estándar** | Proline, compuesto de laterales y trasera metálica en acabado gris plata, fondo melamínico gris y guías de extracción total con autofreno |
| **Resistencia** | 40 kgs, en fondo mueble hasta 60 cm. 65 kgs en fondo mueble 70 cm. y testado en 200.000 ciclos de apertura |
| **Opcional** | Soft wood, compuesto de laterales, trasera y frente en madera de haya maciza, encolado a base de lazos, todo ello barnizado.Guías de extracción total con autofreno |
| **Resistencia** | 40 kgs y testada en 200.000 ciclos de apertura |

Más en esta categoría: [Detalles »](http://www.garbianti.com/sistemas/experience/caracteristicas/item/16-detalles.html)