## :: PARQUET GAMA FAUS WOOD TEMPO SINTÉTICO FAUS::



** DESCRIPCION**

* Parquet sintético de **gama alta**. FAUS a través de sus tecnologías que potencian la durabilidad y el diseño crean un parquet único y de cuidada calidad.
* **Fácil instalación**, gracias al **sistema de clic** que hace que las lamas encajen a sin esfuerzo.
* Anchos especiales que permiten que la **instalación** sea **aun más rápida**.
* **30% más económico** que un parquet de madera.
* Acabados espectaculares. Revestimiento de gran calidad con **diseños de alta definición**.
* Tablero base **HDF** (Fibra de alta densidad) de entre 850-950 kg/m3 con una **elevada resistencia a la humedad**.
* Sin mantenimiento. **Fácil de limpiar**.
* **Cantos sellados** con parafina que **repele la humedad**.
* Todos los modelos son aptos**para cocinas y baños**. Cambia al suelo de tu cocina **SIN OBRAS**.
* **Alta resistencia a golpes, impactos y desgaste**.
* **Antiestático**.
* Clasificación E1.
* Amplia gama de diseños en madera y piedra y accesorios a juego.
* El tratamiento retardarte para el fuego hace a este parquet apto para el uso en locales de riesgo especial como, aulas, hospitales, hoteles, restaurantes, guarderías...





## :: GAMA FAUS WOOD TEMPO ::



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/ac5.gifRESISTENCIAABRASIÓN | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/clase33.gifDOM. INTENSOCOM. MODERADO | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/hydro.gifRESISTENCIAHUMEDAD | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/antiestatico.gifANTIESTÁTICO | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/fuego.gifRESISTENCIAAL FUEGO | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/emissions.gifEMISIONESA+ |

** DESCRIPCIÓN**

* Parquet laminado **AC-5 de gama alta**. 16 diseños mono lama, frescos y sencillos pero con la impecable calidad de FAUS.
* Precio económico. Fácil montaje.
* **AC5, clase 33**. Apto para **USO INTENSO** domestico y comercial, habitaciones de hotel, oficinas, comercios o salas de reuniones.
* Excelente relación **calidad/precio**.
* Formato 135x21 cm.
* Cambia el suelo de tu cocina **SIN OBRAS**.
* Lleva la **calidez y confort de la madera** a tu cocina o baño.
* Tecnología EXTREME. **Diseñado específicamente para cocinas y baños. Mayor resistencia a la humedad** gracias un revestimiento especial en juntas y soporte a base de resinas de poliuretano.
* **20 años de garantía** para uso domestico y 5 de comercial.
* **Certificado PEFC**



## :: GAMA FAUS WOOD SYNCRO ::



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/ac5.gifRESISTENCIAABRASIÓN | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/clase33.gifDOM. INTENSOCOM. INTENSO | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/hydro.gifRESISTENCIAHUMEDAD | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/antiestatico.gifANTIESTÁTICO | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/fuego.gifRESISTENCIAAL FUEGO | http://www.bricomarkt.com/madera/parquet-sintetico-faus/img/emissions.gifEMISIONESA+ |

* Parquet sintético **AC-5 de gama alta**. Una cuidada selección de 18 modelos hiperrealistas y únicos que aportan carácter a cualquier espacio.

** VENTAJAS**

* **AC5, clase 33**. Apto para **USO INTENSO** domestico y comercial, habitaciones de hotel, oficinas, comercios o salas de reuniones.
* Tecnología REALFEEL. **Reproducción más fiel de la textura y aspecto visual de la madera**. Toca y siente sus nudos y vetas.
* Tecnología JOINTGUARD. **Protección total de las juntas entre las lamas**. Se extiende la protección superficial del ovarla a los bordes, evitando su deterioro.
* Tecnología WIDEPLANK. 7 de los 18 modelos disponen de lamas muy anchas de 30 cm, por lo que se reduce el número de juntas **alargando la vida del suelo**.
* Tecnología MICROBEVEL. Exclusiva de FAUS. **Reproducción fiel del micro biseles que se forman en el entablillado que compone una lama**. Se remarca cada tablilla dentro de la lama. Disponible en 10 de los 18 diseños.
* JOINTGUARD + MICROBEVEL. Al combinarse ambas tecnologías se hace imposible distinguir donde empieza y dónde acaba cada lama.
* Tecnología INTERPLANK. 6 de los 18 diseños incorporan esta tecnología en la que **el diseño no se interrumpe al pasar de una lama a otra** consiguiendo un efecto de continuidad.
* Tecnología LONGSTRIP. El Hickory Texas y el Roble Losai obtienen de esta tecnología **largos de hasta 3 metros** con un diseño ininterrumpida
* Tecnología XTREME. **Diseñado específicamente para cocinas y baños. Mayor resistencia a la humedad** gracias un revestimiento especial en juntas y soporte a base de resinas de poliuretano.
* Cambia el suelo de tu cocina **SIN OBRAS**.
* Lleva la **calidez y confort de la madera** a tu cocina o baño.
* **25 años de garantía** para uso domestico y 5 de comercial.
* **Certificado PEFC**.



\*IVA No incluido